

**БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ЩИТ DFC**

Артикул:

BOARD32C

Версия 2 (V2)

**ИНТСРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**






|  |  |
| --- | --- |
|  | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**  **Неправильная сборка и эксплуатация**  **может привести к серьезным травмам.**  **ВИСНУТЬ НА КОЛЬЦЕ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО** |

**Примечание:**

Все баскетбольные щиты и стойки, включая те, которые используются для демонстрации, должны собираться и устанавливаться по инструкции. Несоблюдение инструкций может привести к серьезным травмам. Перед сборкой ознакомьтесь со всеми мерами предосторожности. Рекомендуется присматривать за детьми во время игры с баскетбольным щитом. Сборка осуществляется двумя взрослыми людьми.



**ВНИМАНИЕ: До начала использования продукции ознакомьтесь с рекомендациями по безопасности, указанными ниже.**

**Несоблюдение данных рекомендаций может привести к серьезным травмам и повреждениям.**

Для безопасной эксплуатации конструкции ее владелец должен проследить, чтобы все игроки знали следующие правила и придерживались их:

1. Не висите на кольце или любой другой части стойки/щита, включая баскетбольный щит или сетку.
2. Во время игры, особенно при исполнении слэм-данк, не приближайтесь слишком близко головой к баскетбольному щиту, кольцу или сетке, иначе можно получить серьезную травму при столкновении зубов или лица с баскетбольным щитом, кольцом или сеткой.
3. Во время регулировки высоты или перемещения конструкции, не касайтесь руками и пальцами подвижных частей.
4. Не позволяйте детям регулировать конструкцию.
5. Во время игры не надевайте украшения (кольца, часы, браслеты и т.д.). Данные предметы могут зацепиться за сетку.
6. Проверяйте оборудование на признаки коррозии (ржавчина, точечная коррозия, скалывание). При необходимости наносите эмалевую краску на поверхность конструкции. В случае если ржавчина разъела сталь, следует незамедлительно заменить поврежденную деталь.
7. Перед каждым использованием проверяйте устойчивость конструкции, надежность крепежа, отсутствие изношенных деталей, признаки коррозии и устраняйте неполадки перед использованием.
8. Не допускайте намокания щита и не используйте агрессивных моющих средств для очищения поверхности.